**СПИСОК ЗВУКОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ НЗТД**

**Большая сцена**

1. Пульт Soundcraft Vi 2000 (48 микрофонных линейных входов, 16 линейных выходов) – 1 шт.
2. Контроллер Dynacord DSP 260 -2 шт.
3. Процессор эффектов TCElectronic M-ONE - 1 шт.

АКУСТИКА

Акустическая система портальная:

1. Dynacord VL-212 800 W - 2 шт.
2. Dynacord SUB 28 1400 W - 2 шт.

Суммарная мощность 4400 W

Акустическая система центрального кластера:

1. Dynacord VL-212 800 W - 2 шт.

Суммарная мощность -1600 W

Акустические системы сценические:

1. Сцена: Прострелы BMC 250watts - 2 шт.
2. Арьер : BMC 1000watts - 2 шт.

Окружение:

1. ТЫЛ Пассивные мониторы D&B Е0 50 W - 6 шт.
2. Окружение Пассивные мониторы D&B Е3 120 W -8 шт.

 ВЫНОСНОЕ

НА СЦЕНЕ 2 ПАССИВНЫХ МОНИТОРНЫХ ЛИНИИ

1. Пассивные мониторы D&B MAX 250 W - 2 шт.
2. Пассивные мониторы D&B С18 150 W - 4 шт.
3. Активные мониторы METRO 500 W - 2 шт.
4. Активные мониторы Dynacord DC-AXM 12A - 4 шт.

МИКРОФОНЫ

1. Микрофоны Shure SLX4, с передатчиками SLX1 - 3 шт.
2. Микрофоны Shure 58 - 3 шт.
3. Микрофон напольный Shure MX393 - 4 шт.
4. Головные микрофоны Sennheiser HSP-2 - 2 шт.
5. Головные микрофоны Sennheiser HSP-4 - 12 шт.
6. Петлички Sennheiser MKE 2 – EW-3 - 9 шт.
7. Микрофоны Sennheiser SKM 500 G4 - 4 шт.

Прочее оборудование:

Подвес Sennheizer MZC 30 черные – 4 шт.

Подвес Sennheizer MZC 30 белые – 5 шт.

Пушки Sennheizer MKH 416 P48 – 2 шт.

Active D.I. Box BSSAR 133 – 4 шт.

На Большой сцене имеется 42 входных линии для подключений музыкальных инструментов, микрофонов, подвесных микрофонов и прочего оборудования. Также имеется 3 выходных линий для подключения активной акустки, и 2 выходных линии для подключения пассивной акустики.

Стойки микрофоные типа «журавль» - 3 шт.